***Załącznik nr 2.2 do SWZ***

***Opis przedmiotu zamówienia – warunki szczegółowe dla zadania nr 2***

**Urządzenie do skanowania ciała (Ssc) wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do kontroli bezpieczeństwa oraz montaż urządzenia w Terminalu „B”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE** | **PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE \*** |
| **1.** | **Urządzenie do skanowania ciała wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do kontroli bezpieczeństwa oraz montaż urządzenia na przejściu Fast Track w Terminalu „B”** | **Wypełnia Wykonawca** |
| 1.1 | Urządzenie ma minimalną szerokość przejścia 1200 mm umożliwiającą przejazd osoby z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim. |  |
| 1.2 | Urządzenie zapewnia dobrą widoczność od strony wyjścia i wejścia z urządzenia. |  |
| 1.3 | Urządzenie jest przystosowane do pracy 24h przez 7 dni w tygodniu. |  |
| 1.4 | Urządzenie zapewnia wyświetlanie wykrytych przedmiotów na awatarze neutralnym pod względem płci. |  |
| 1.5 | Krawędzie systemu wykonane są w sposób niepowodujący zagrożenia dla zdrowia pasażerów i obsługi Portu Lotniczego. |  |
| 1.6 | Urządzenie zapewnia dostęp do informacji statystycznych takich jak:1. Liczba przejść
2. Liczba alarmów
3. Nieudane skanowanie
 | a)b)c) |
| 1.7 | Urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy służący do jego obsługi zamontowany bezpośrednio przy urządzeniu. |  |
| 1.8 | Skanowanie uruchamiane jest jednym przyciskiem. |  |
| 1.9 | Urządzenie jest w stanie skanować osoby o wzroście minimalnym wynoszącym 1 metr. |  |
| 1.10 | Urządzenie musi być w stanie wykrywać substancję ukryte przez skanowaną osobę takie jak: 1. metale,
2. tworzywa sztuczne,
3. ceramika,
4. żele,
5. płyny,
6. granulaty,
7. proszki,
8. papier,
9. substancje organiczne.
 | a)b)c)d)e)f)g)h)i) |
| 1.11 | Urządzenie spełnia normy ECAC Security Scanners „Ssc” standard 2.1 typ A  |  |
| 1.12 | Skaner ciała jest nieszkodliwy dla implantów medycznych (np. rozrusznika serca) i kobiet w ciąży. |  |
| 1.13 | Urządzenie umożliwia skanowanie pasażerów w pozycji naturalnej tzn. bez konieczności podnoszenia rąk do góry oraz wykonywania obrotów ciała podczas skanowania. |  |
| 1.14 | Urządzenie zapewnia dostęp do menu i funkcji uzależniony od ustawionych uprawnień dla użytkownika. |  |
| 1.15 | Urządzenie zapewnia dostęp zdalny do kontrolowania stanu urządzenia oraz weryfikacji informacji statystycznych. |  |
| 1.16 | Urządzenie w dniu dostawy musi spełniać wymagania prawne wymienione w § 1 ust. 3 wzoru umowy. |  |
| 1.17 | Wykonawca oświadcza, że urządzenie są bezpieczne m.in. dla implantów medycznych (np. rozrusznika serca) oraz kobiet w ciąży. |  |

**\* należy wpisać:**

**TAK** – jeżeli oferowany przedmiot zamówienia spełnia parametry minimalne,

**NIE** – jeżeli oferowany przedmiot zamówienia nie spełnia parametrów minimalnych.

**Oferowaną wartość** – jeżeli oferowany przedmiot zamówienia posiada wyższe parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru.